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	Название проектной работы: «Установка системы регенерации тепла в вентиляционную систему офисного здания М»
Отметьте крестиком тематическую область и выделите синим цветом тему:
( ) Здание, напр., теплоизоляция, замена окон, строительство нового дома с низким энергопотреблением
(Х) Электрическая энергия, напр., освещение, сжатый воздух, электрические приводы, холодильные машины, менеджмент нагрузок
( ) Тепло, напр., отопление, технологическое тепло, регенерация тепла, вентиляционная техника / техника кондиционирования воздуха, когенерация
( ) Возобновляемые источники энергии, напр., гелиотехника, энергия древесины, биогаз, геотермия
( ) Менеджмент, напр., закупка энергии, контрактинг, торговля квотами на вредные выбросы, системы менеджмента данных об энергоресурсах
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	Фотография
автора проекта
	Фирма: ЗАО «Завод полимерных труб»
Отрасль: строительство
Продукция/услуги: трубопроводы для теплосетей
Численность персонала: 345
Имя, фамилия автора: Максимов Сергей
Участник курсов EUREM №: 1
Контактные данные: +375297 46 48 68
zptenrg@tut.by




	Описание проекта:
[bookmark: _GoBack]Модернизация грузового электропривода крана-погрузчика КБ 100.0А путём установки частотного преобразователя для электродвигателя грузовой лебёдки крана. При замене системы параметрического регулирования скорости электродвигателя на систему с частотным регулированием удалось снизить статические потери в асинхронном электродвигателе и практически полностью ликвидировать динамические потери, связанные с частыми пуском и торможением. Облегчение переходных режимов при пуске (торможении) также позволит продлить срок службы механических узлов крана.

	[image: ]Схема установки:



	Результаты: 

	Потенциал энергосбережения (кВтч/год):     8125
Энергоноситель:                             электроэнергия
Потенциал снижения затрат (евро/год):     1 218,75
Потенциал сокращения выбросов СО2 (т/год): 3.8
 
	Инвестиционные затраты (евро): 5409
Срок окупаемости (лет): 4,4
Вероятность реализации:
(Х) высокая ( ) средняя ( ) низкая
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