	Аннотация проектной работы

	Название проектной работы: «Внедрение солнечной системы для электроснабжения склада сырья»

Отметьте крестиком тематическую область и выделите синим цветом тему:

( ) Здание, напр., теплоизоляция, замена окон, строительство нового дома с низким энергопотреблением

( ) Электрическая энергия, напр., освещение, сжатый воздух, электрические приводы, холодильные машины, менеджмент нагрузок

( ) Тепло, напр., отопление, технологическое тепло, регенерация тепла, вентиляционная техника / техника кондиционирования воздуха, когенерация

(Х) Возобновляемые источники энергии, напр., гелиотехника, энергия древесины, биогаз, геотермия

( ) Менеджмент, напр., закупка энергии, контрактинг, торговля квотами на вредные выбросы, системы менеджмента данных об энергоресурсах
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Фирма: ОАО «Лента»

Отрасль:    легкая промышленность

Продукция/услуги: текстильная галантерея, гардинное полотно, медицинские изделия

Численность персонала: 1200

Имя, фамилия автора проекта: Владимир Котов

Участник курсов EUREM №: 1

Контактные данные: 
+375 44 717 86 24

Gold3231978@mail.ru


	Описание проекта:

        Электроснабжение склада сырья выполнено от электросети предприятия. Основным потребителем является электрокотел, который обеспечивает теплом систему отопления склада. Система отопления складских помещений не завязана с центральной системой предприятия из-за удаленности здания и отсутствие подводящих коммуникаций (строилось под очистные сооружения, но не было введено в эксплуатацию из-за отсутствия необходимых объемов очистки и было переоборудовано под склад для хранения сырья 4 года назад). С целью повышения эффективности энергосистемы предприятия и снижения затрат на электроснабжения предложено внедрить солнечную систему на фотоэлектрических панелях для обеспечения полного электроснабжения склада  энергоресурсами. Данное предложение является актуальным и потому, что тариф на электроэнергию используемую для электронагрева выше (0.80085руб.- стоимость электроэнергии на нагрев против 0.30858руб.- для прочих потребителей)  чем тариф для прочих потребителей. К тому же примыкающие к складу незадействованные площади (250м2) являются перспективными для использования установок на основе ВИЭ. Предлагается выполнить монтаж 34 солнечных панелей вдоль фасада здания, что позволит перейти складу сырья на автономное энергообеспечение.

	    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  

	Результаты:

	Потенциал энергосбережения (кВт(ч/год):

8033

Энергоноситель: солнечная энергия

Потенциал снижения затрат (руб./год): 4907

Потенциал сокращения выбросов СО2 (т/год): 3,75
	Инвестиционные затраты (руб.): 33847

Срок окупаемости (лет): 6,9

Вероятность реализации:

(Х) высокая ( ) средняя ( ) низкая


Зарядное устройство





Аккумуляторная батарея





Солнечная панель





Инвертор





Потребители 220/380В








