	Аннотация проектной работы

	Название проектной работы: «Солнечная энергетика. Выработка тепловой энергии для нужд  горячего водоснабжения и технологических процессов ОАО «Могилевлифтмаш»

Отметьте крестиком тематическую область и выделите синим цветом тему:

( ) Здание, напр., теплоизоляция, замена окон, строительство нового дома с низким энергопотреблением

( ) Электрическая энергия, напр., освещение, сжатый воздух, электрические приводы, холодильные машины, менеджмент нагрузок

( ) Тепло, напр., отопление, технологическое тепло, регенерация тепла, вентиляционная техника / техника кондиционирования воздуха, когенерация

(Х) Возобновляемые источники энергии, напр., гелиотехника, энергия древесины, биогаз, геотермия

( ) Менеджмент, напр., закупка энергии, контрактинг, торговля квотами на вредные выбросы, системы менеджмента данных об энергоресурсах



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Фирма: ОАО «Могилевлифтмаш»

Отрасль: машиностроение

Продукция/услуги: производство лифтов

Численность персонала: 4500

Имя, фамилия автора проекта: 

Усиков Андрей Михайлович

Участник курсов EUREM №: 1

Контактные данные: +375297453369

Drey144@tut.by
oge@liftmach.by


	Описание проекта:

Предприятие обеспечивается тепловой энергией в виде горячей воды от централизованной тепловой сети. В период планового испытания сетей, предприятие вынуждено потреблять пар от городской котельной, неся дополнительные убытки. Своего теплоисточника на предприятии нет. Среднесуточное потребление тепловой энергии 13 Гкал. 

Предлагается использовать энергию солнца для выработки тепловой энергии. Установка представляет собой набор гелиоколлекторов и бак-накопитель. В качестве дополнительных источников тепла предполагается использовать тепло  от централизованной сети и проточный водонагреватель. Систему предполагается использовать в период апрель-сентябрь. Предполагаемое количество замещенной энергии 1417 Гкал в год, что в денежном выражении составляет 168031 руб. Срок окупаемости 9,4 года.

	Результаты:

	Потенциал энергосбережения Гкал/год):

1417

Энергоноситель: солнечное тепло

Потенциал снижения затрат (руб./год):

168031 
	Инвестиционные затраты (рублей): 1 573 719

Срок окупаемости (лет): 9.4

Вероятность реализации:

( ) высокая ( ) средняя (x) низкая


